
工程量清单


	工程名称:广东环境保护工程职业学院垃圾分类亭建设项目

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	合计
	备注

	1
	4桶垃圾桶岗亭不锈钢材质配画外背胶喷画
	套
	6
	
	
	[image: 2a2c234b4a78fad797e43b3e7227795]

	2
	6桶垃圾桶岗亭不锈钢材质配户外背胶喷画
	套
	1
	
	
	

	3
	地面硬化铺贴瓷砖
	处
	7
	
	
	

	4
	PE垃圾桶 (可踩踏上挂车)
	个
	[bookmark: _GoBack]30
	
	
	

	5
	税金 (1点普票)
	
	
	
	
	

	6
	合计总价
	
	
	
	49560.70
	垃圾分类亭产品材料和工艺说明:
规格尺寸:2.4x1.2x2.5米;
主要材质:80x80镀锌管、50x50镀锌管、20x40镀锌管等。
表面效果:表面做两底两面氟碳漆喷漆处理。
安装:做混泥土基础。
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