
实训D、行政楼西电梯维修采购需求
一、项目概况
[bookmark: _GoBack]实训D电梯故障，经维保检查门机变频器、门机马达行，政楼西电梯异响现象，是返绳轮轴承磨损严重所致，存在安全隐患，为确保安全需对两台电梯进行更换相应的配件，更换完毕后所对应电梯应正常运行并保障该电梯手续齐全年检通过。
二、项目清单、技术、服务要求：
（一）货物、服务需求一览表
	序号
	货物/服务名称
	单位
	数量
	备注

	1
	门机变频器
	台
	1
	

	2
	门机马达
	台
	1
	

	3
	返绳轮轴承修
	个
	1
	


（二）详细技术要求
	序号
	货物/服务名称
	技术规格参数、服务要求
	备注

	1
	门机变频器
	EASY-Con
	杭州西奥　

	2
	门机马达
	BM14743
	杭州西奥

	3
	返绳轮轴承修
	
	快意


注：投标供应商须对单价和总价分别进行报价

